//Finding of convective acceleration
//Given
v1=2.5;
v2=16;
s=3.75;
//To Find
a=(v2-v1)/s;
a1=v1*a;
a2=v2*a;
disp("Acceleration at inlet="+string(a1)+" m/s^2");
disp("Acceleration at outlet="+string(a2)+" m/s^2");
